3G Turbo Manager для USB-модемов ZTE (версия 4.0.0) < от Alofa >

Данная сборка является логическим продолжением "Nar 3G Turbo Manager"(http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587785) и основана на ISO образе "ZTE MF 631V Ucell Internet", от Kulibin (за что ему большое СПАСИБО).

Особенности сборки:
 * многооконная, модульная структура;
 * огненная основная Тема;
 * предустановлены профили ведущих операторов;
 * возможность выбора оператора в ручную;
 * отправка и прием СМС сообщений;
 * USSD запросы по шаблону + произвольный ввод;
 * возможность совершать и принимать звонки (если модем и прошивка поддерживает данную опцию).

Отличительные особенности:
 * ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ТЕМ ОФОРМЛЕНИЯ в уже установленной программе, через кнопку "Меню" (в комплекте 5 шт. [3 из которых новые]);
 * ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА (вместо плагина Entropiy для MDMA используется Signal Level Meter).
 * возможность изменения языка интерфейса (в комплекте Русский, Английский);
 * Английский и Русский HELP;
 * добавлены дополнительные пункты в меню настроек.

"3G Turbo Manager" испытан на модеме ZTE NF626 (других не было) с прошивкой BD_MTSP673A4V1.0.0B02, ОС: Windows XP,7,8.1,10 [x64/x86].
Если вам не подойдут драйвера, то всегда можно скачать и заменить исходные в ISO образе на нужные (смотри инструкции ниже).


#######################################################################
### Рекомендуемые операции, перед тем как залить ISO-образ в модем. ###
#######################################################################
Перед тем как заливать ISO образ в модем убедитесь в том, что он вам подходит.
Для этого необходимо:
 * Удалить уже установленную программу-менеджер (при наличии);
 * смонтировать образ диска в виртуальный CD привод при помощи программы "UltraISO", к примеру (или какой иной);
 * Установить "3G Turbo Manager";
 * Проверить работоспособность менеджера и совместимость драйверов.


#####################################
### Как залить ISO образ в модем. ###
#####################################
Примечание: описанный ниже способ НЕ является единственно возможным для осуществления данной операции. Здесь я опишу то, как это делаю сам.

И так, для того чтобы залить ISO образ в модем выполните следующие действия:
 * Установите драйвера вашего устройства;
 * Установите файловый менеджер "Total Commander";
 * Откройте "Total Commander", в проводнике программы найдите архив "EFS_Plugin_1.1.2.44_for_TotalCommander.rar" (Находится в папке "ReadmeFiles") и кликните на нем 2 раза. В открывшемся окне подтвердите установку плагина;
 * Далее действуйте так как показано в Видео - "Video-Fill_ISO.exe" (Находится в папке "ReadmeFiles");
 * Отсоедините модем от компьютера;
 * Удалите драйвера.


#####################################################
### Рекомендации по установке "3G Turbo Manager". ###
#####################################################
Исходный менеджер, на основе которого делался "3G Turbo Manager", был создан во времена царствования Windiws-XP, то есть когда о существовании такой службы как "Контроль учётных записей" (или UAC) никто даже и подозревать не мог. UAC является одним из компонентов защиты операционной системы от несанкционированного ее использования.
Как вы знаете, по умолчанию все программы устанавливаются на системный диск, в директорию "Program Files" [или "Program Files (x86)"]. Эту директорию, а также ряд других, жестко контролирует UAC на предмет внесения в ее файлы изменений сторонними программами.
Другими словами, для внесения изменений в системные папки UAC требует повышенных прав администратора и выводит для подтверждения примерно такое окно: (http://winsecrets.ru/sites/default/files/uac1.png), иначе никакие изменения внесены не будут.
Для нормальной работы "3G Turbo Manager" такие права не являются необходимостью, однако если вы установите его в одну из папок контролируемых UAC вам все-таки придется запускать его от имени администратора.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, во избежание проблем с совместимостью и необходимостью подтверждать каждый раз внесения изменений в окне UAC, я 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ УСТАНАВЛИВАТЬ "3G Turbo Manager" В КАКИЕ-ЛИБО СИСТЕМНЫЕ ПАПКИ.
Поэтому для операционных систем выше Windiws-XP стандартный путь установки "3G Turbo Manager" изменен. По умолчанию менеджер устанавливается на системный диск, во вновь созданную папку "Program Files (My)", с возможностью изменения данного пути.
Отмечу также, что установка самого "3G Turbo Manager" в любом случае будет проводится от имени администратора.


####################################################
### Как заменить драйвера или темы в ISO образе. ###
####################################################
Откройте ISO образ в программе "UltraISO", к примеру (или какой иной). Найдите в нем файл "Additional_Files.exe", он находится в папке "Data".
Этот файл является самораспаковывающимся архивом, скопируйте его куда-нибудь на жесткий диск, откройте и распакуйте при помощи программы "7-Zip".

==================================
== Замена драйверов устройства ===
==================================
Представленная по умолчанию в архиве "Additional_Files.exe" установочная версия драйверов модема (устройства) имеет следующую структуру:
 * drivers - папка, содержащая драйвера устройства для различных операционных систем и разрядностей этих ОС;
 * USBDriverInstaller_x64.exe - установщик драйверов для 64-х разрядных систем;
 * USBDriverInstaller_x86.exe - установщик драйверов для 32-х разрядных систем; 
 * USBDriverUninstall_x64.exe - деинсталлятор драйверов для 64-х разрядных систем;
 * USBDriverUninstall_x86.exe - деинсталлятор драйверов для 32-х разрядных систем.

Вам необходимо будет удалить эти файлы и соответственно скопировать сюда свои.
Драйвера для своего устройства, как правило, вы можете найти в папке установленного исходного менеджера, который идет в комплекте с модемом. Файловая структура может отличаться от приведенной выше - это не столь важно. Главное учесть тот факт, что в процессе установки "3G Turbo Manager" драйвера будут установлены только в том случае, если в архиве будут присутствовать файлы с именами "USBDriverInstaller_x64.exe" и/или "USBDriverInstaller_x64.exe" (в зависимости от разрядности ОС инсталлятор сам определит какой файл запускать), а также все дополнительные компоненты (при наличии) необходимые для работы этих самых файлов.

============================================
=== Замена дополнительных тем оформления ===
============================================
Дополнительные темы оформления располагаются в директории "Skin", каждая в своей отдельной папке.
Название папки темы является ее именем. В имени темы не должны присутствовать пробелы (разрешается знак нижнего подчеркивания).
Тема оформления "3G Turbo Manager" представляет собой набор картинок формата BMP и иконок, которые в процессе запуска менеджера конфигурируются (собираются в общий интерфейс) согласно заданных параметров, которые прописаны в управляющем файле "Config.ini". Сам "Config.ini", а также его резервная копия "Config_BACK.ini", тоже находится в папке с темой оформления.
"Config.ini" содержит данные необходимые для прорисовки всего интерфейса темы - это не только координаты отображения каждой картинки, ее размер, цвет прозрачности, но и параметры отображения текста (координаты, размер, цвет и шрифт).
Удаление, добавление, замена тем оформления сводится к простому изменению файлов или всей папки.
Название папки темы может быть произвольным, но с некоторыми ограничениями:
 * папка не может быть названа именем "Default" - это имя зарезервировано программой, как тема по умолчанию;
 * название не должно содержать пробелы (разрешается знак нижнего подчеркивания).Замечу также, что замена дополнительных тем оформления возможна и в уже установленной программе.


После того как вы сделали все необходимые действия с файлами архива, их необходимо заново сжать в "Additional_Files.exe" при помощи того же архиватора "7-Zip".
Параметры сжатия - смотри "CompressionOptions.png" (Находится в папке "ReadmeFiles")
При помощи программы "UltraISO" замените исходный архив в ISO образе и сохраните изменения.
